**Řešení zpevnění povrchu příjezdové komunikace k nové zástavbě nad BDPS.**

Řešení uvedeného problému, je palčivým problémem, který se snažilo vyřešit zastupitelstvo již v předchozím volebním období. Po několika pracovních jednáních stavební komise, kdy následně byl zpracován (naceněn) konkrétní návrh provizorního řešení, bylo toto téma projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2018. Níže uvádím výpis ze zápisu jednání :

Posledním bodem k projednání bylo řešení stavu povrchu účelové komunikace k nové zástavbě nad BDPS. Cílem je opatřit komunikaci přijatelným povrchem, odstranění rozbahnění a vyřešení odvedení srážkových vod. Členka zastupitelstva Ing. Veronika Luxová předložila návrhy možných řešení povrchu, včetně předpokládané ceny. V rámci projednání vyplynulo, že opatření komunikace (po odebrání zeminy – vytvoření tzv. kufru) drceným kamenivem vel. 32-63 mm, tl. 10 cm se dá realizovat za cenu cca 250.000,-. Nato, aby byla zabezpečena dlouhodobější funkčnost této komunikace, by bylo vhodné vytvoření tzv. kufru min. ve výši 20 – 30 cm. **To představuje investici cca 500 – 750.000,-Kč. Investovat do této příjezdové komunikace k nové zástavbě takovou částku, v případě že není v této lokalitě dořešena dešťová kanalizace, splašková kanalizace (nyní se projektuje) a přeložka telekomunikačních sítí, které tudy vedou, se jeví jako neodpovědné hospodaření s veřejnými prostředky.**

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení, starosta dostal za úkol pokračovat v jednání s BKN spol. s.r.o. za účelem zjištění reálných možností pro vyřešení odkanalizování srážkové vody z komunikace a napojení této kanalizace na stávající systém.